놀이터명				주기범례	D: 일간 W: 주간 M: 월간				안전점검일지																			관 리 자
놀이기구명		부대시설/놀이터 공통사항																										점 검 자
점검항목				주기	( )월
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
울타리, 의자, 가로등의 고장 또는 파손				D
화장실의 파손 및 청결한 상태				D
식수대, 쓰레기 처리대의 파손 및 청결				D
놀이터 표지판의 파손 및 내용물 지워짐				W
모든 놀이기구 및 시설의 낙후, 휘어짐				W
움직임이 많은 영역에 밧줄이나 전선의 늘어짐				D
놀이터 안은 전기, 고압선, 유독물질, 유리조각, 돌부리 등의 위험물질 존재				D
유실 모래의 보충 및 굳은 모래 부수기				2W
놀이터의 배수, 쓰레기 및 입구 주차 상태				D
기둥의 고정 및 조임 장치의 조임 상태				D
기구 및 시설의 베어링의 윤활				D
기구 및 시설의 도장상태				2W
점 검 결 과 범 례	양호 : ○ 요주의 : △ 요수리 : ∨ 이용금지 : X		비 고

놀이터명				주기범례	D: 일간 W: 주간 M: 월간				안전점검일지																			관 리 자
놀이기구명		그네																										점 검 자
점검항목				주기	( )월
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
그네고리(‘S’ 훅)의 풀림 및 파손				D
그네 좌석판의 파손				D
그네 회동부 베어링의 윤활유 주입 상태				D
그네 줄의 꼬임				D
그네 체인의 모양 변형				W
그네 줄의 균형 상태				D
그네 충격구역까지 바닥재의 충분 상태, 추락 시 상해가능 장애물의 존재				D
신체부위가 낄 수 있는 틈새의 존재				D
금속재질의 녹 발생 상태				W
금이 간 곳의 존재				D
페인트 칠이 벗겨짐				2W
돌출부나 거친 면의 존재				W
볼트나 나사가 풀림 상태				D
점 검 결 과 범 례	양호 : ○ 요주의 : △ 요수리 : ∨ 이용금지 : X		비 고

놀이터명				주기범례	D: 일간 W: 주간 M: 월간				안전점검일지																			관 리 자
놀이기구명		미끄럼틀																										점 검 자
점검항목				주기	( )월
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
미끄럼틀 보호벽․난간의 파손				D
미끄럼틀 계단의 파손				D
미끄럼틀 활강지점 요철 및 파손				D
도착지점의 흙 및 물의 존재				D
신체부위가 낄 수 있는 틈새의 존재				W
녹슨 부분은 없는가				D
금이 간 곳은 없는가				D
페인트 칠이 벗겨진 곳은 없는가				D
돌출부나 거친면은 없는가				W
볼트나 나사가 풀리지 않았는가				D
점 검 결 과 범 례	양호 : ○ 요주의 : △ 요수리 : ∨ 이용금지 : X		비 고

놀이기구관리대장

놀이터명					놀이기구명
설치일자					관 리 자
제조회사명		(☏ )			안전인증(검사)번호		( 년 월 일)
시공회사명		(☏ )			설치검사번호		( 년 월 일)
사 진							부속품
							예비부품
수 리 이 력 사 항
년/월/일	수리내용		확인	년/월/일		수리내용			확인

안 전 점 검 실 시 대 장

점검일	점 검 결 과				특이사항	점검자 (인)
	양호	요주의	요수리	이용금지

안 전 진 단 실 시 대 장

신 청			진 단			담당자 (인)
신청일	신청대상	신청사유	진단일	진단기관	진단결과

어린이놀이시설 안전점검 체크리스트

구 분	점검항목	점검주기
		권고	의무
부대 시설	◦ 울타리, 의자, 가로등의 고장 또는 파손	매일	월간
	◦ 화장실의 파손 및 청결한 상태	매일	월간
	◦ 식수대, 쓰레기 처리대의 파손 및 청결	매일	월간
	◦ 놀이터 표지판의 파손 및 내용물 지워짐	1주	월간
놀이터 공통 사항	◦ 모든 놀이기구 및 시설의 낙후, 휘어짐	1주	월간
	◦ 움직임이 많은 영역에 밧줄이나 전선의 늘어짐	매일	월간
	◦ 놀이터 안은 전기, 고압선, 유독물질, 유리조각 ,돌부리 등의 위험물질 존재	매일	월간
	ㅇ 유실 모래의 보충 및 굳은 모래 부수기	2주	월간
	◦ 놀이터의 배수, 쓰레기 및 입구 주차 상태	매일	월간
	ㅇ 기둥의 고정 및 조임 장치의 조임 상태	매일	월간
	ㅇ 기구 및 시설의 베어링의 윤활	매일	월간
	ㅇ 기구 및 시설의 도장상태	2주	월간
그네	◦ 그네고리(‘S’ 훅)의 풀림 및 파손	매일	월간
	◦ 그네 좌석판의 파손	매일	월간
	◦ 그네 회동구 베어링의 윤활유 주입 상태	매일	월간
	◦ 그네 줄의 꼬임	매일	월간
	◦ 그네 체인의 모양 변형	1주	월간
	◦ 그네 줄의 균형 상태	매일	월간
	◦ 그네 추락지대까지 바닥재의 충분 상태, 추락시 상해가능 장애물의 존재	매일	월간
	◦ 신체부위가 낄 수 있는 틈새의 존재	매일	월간
	◦ 금속재질의 녹 발생 상태	1주	월간
	◦ 금이 간 곳의 존재	매일	월간
	◦ 페인트 칠이 벗겨짐	2주	월간
	◦ 돌출부나 거친면의 존재	1주	월간
	◦ 볼트나 나사가 풀림 상태	매일	월간
미끄 럼틀	◦ 미끄럼틀 보호벽(난간)의 파손	1주	월간
	◦ 미끄럼틀 계단의 파손	1주	월간
	◦ 미끄럼틀 활주판의 요철 및 파손	1주	월간
	◦ 착지판의 흙 및 물의 존재	매일	월간
	◦ 신체부위가 낄 수 있는 틈새의 존재	매일	월간
	◦ 녹슨 부분은 없는가	1주	월간
	◦ 금이 간 곳은 없는가	매일	월간
	◦ 페이트 칠이 벗겨진 곳은 없는가	2주	월간
	◦ 돌출부나 거친면은 없는가	1주	월간
	◦ 볼트나 나사가 풀리지 않았는가	매일	월간
흔들 놀이 기구	◦ 시소의 무게 균형의 정확성 (각도가 기준치의 초과)	매일	월간
	◦ 충격 완화용 타이어의 파손	1주	월간
	◦ 지지대와 시소판의 연결부위의 원활성 및 회전성	1주	월간
	◦ 시소가 좌․우로 흔들림	1주	월간
	◦ 손잡이가 흔들림	1주	월간
	◦ 신체부위(손, 발, 머리)가 낄 수 있는 틈새	매일	월간
	◦ 금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식	1주	월간
	◦ 기구의 금이 간 곳	매일	월간
	◦ 페인트 칠이 벗겨짐	2주	월간
	◦ 돌출부나 거칠음	매일	월간
	◦ 볼트나 너트 등의 나사풀림	매일	월간
회전 놀이 기구	◦ 회전상태(베어링 상태)	2주	월간
	◦ 손잡이의 파손	매일	월간
	◦ 회전판이 정상기준에서의 기울어짐이나 흔들림	1주	월간
	◦ 회전축이 강도	1주	월간
	◦ 회전축의 움직이는 부분의 노출	1주	월간
	◦ 하강지역에 모래 높이 및 량의 적정성	매일	월간
	◦ 신체부위(손, 발, 머리)가 낄 수 있는 틈새	매일	월간
	◦ 금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식	1주	월간
	◦ 금이 간 곳은 없는가	매일	월간
	◦ 페인트 칠이 벗겨짐	2주	월간
	◦ 돌출부나 거칠음0	1주	월간
	◦ 볼트나 너트 등의 나사풀림	매일	월간
정글짐 ․ 건너는 기구	◦ 파이프가 휘어짐	1주	월간
	◦ 하강지역에 모래 높이 및 량의 적정성	매일	월간
	◦ 금속부분의 녹슴	1주	월간
	◦ 금이 간 곳은 없는가	매일	월간
	◦ 페인트 칠이 벗겨짐	2주	월간
	◦ 돌출부나 거칠음	1주	월간
	◦ 볼트나 너트 등의 나사풀림	매일	월간
오르는 기구	◦ 그물망(체인, 타이어) 사이의 연결 부위 고정성	매일	월간
	◦ 손잡이(파이프, 체인, 타이어)의 파손(갈라짐, 휘어짐, 엉킴, 벗겨짐)	매일	월간
	◦ 지지대가 느슨해져 있지 않은가	매일	월간
	◦ 하강지역에 모래 높이 및 량의 적정성	매일	월간
	◦ 신체부위(손, 발, 머리)가 낄 수 있는 틈새	매일	월간
	◦ 금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식	1주	월간
	◦ 금이 간 곳은 없는가	매일	월간
	◦ 페인트 칠이 벗겨짐	2주	월간
	◦ 돌출부나 거칠음	1주	월간
	◦ 볼트나 너트 등의 나사풀림	매일	월간
매달리는 기구 ․ 공중 놀이 기구	◦ 손잡이 파이프(혹은 링)가 파손(갈라짐, 휘어짐)	1주	월간
	◦ 하강지역에 모래 높이 및 량의 적정성	매일	월간
	◦ 신체부위(손, 발, 머리)가 낄 수 있는 틈새	매일	월간
	◦ 금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식	1주	월간
	◦ 금이 간 곳은 없는가	매일	월간
	◦ 페인트 칠이 벗겨짐	2주	월간
	◦ 돌출부나 거칠음	1주	월간
	◦ 볼트나 너트 등의 나사풀림	매일	월간